[image: ][image: ]
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
	[bookmark: _heading=h.30j0zll]LISTA KONTROLNA PROJEKTU
TARAS WENTYLOWANY 

	☐ Z PŁYT 
	☐ Z DESEK

	Informacje podstawowe

	Nazwa inwestora
	

	Adres realizacji
	

	Piętro
	

	Winda
	TAK
	NIE
	Należy uwzględnić że brak windy i potrzeba wnoszenia materiału może być dodatkowym kosztem

	Wnoszenie
	TAK
	NIE
	

	Wykonawca tarasu
	Montaż samodzielny
	Zlecam firmie
	

	Dane kontaktowe firmy montującej taras
	


	Oczekiwany termin wykonania montażu
	



	Szczegółowe informacje o tarasie

	Przeznaczenie tarasu
	Rekreacyjny / publiczny / fontanna / restauracja / SPA ( wanna jacuzzi ) / wewnętrzny / techniczny
inne
	

	Powierzchnia m2
	
	

	Ustalony punkt 0 tarasu
	Dolna framuga okna / poziom posadzki wewnątrz
inny

	Najczęściej punktem zero tarasu jest dolna framuga okna lub poziom posadzki wewnątrz pomieszczenia przylegającego do tarasu. 

	Rodzaj podłoża pod wspornikami
	Styrodur XPS, papa termozgrzewalna, hydroizolacja w płynie, beton, glazura, kostka, bloczki betonowe, grunt rodzimy
	Styrodur XPS300 to twardość zalecana pod ustawianie wsporników.

	Stabilność i równość podłoża
	
	Podłoże powinno zapewnić wspornikom stabilne podparcie aby uniknąć nadmiernego uginania się tarasu podczas użytkowania.

	Podłoże wrażliwe na uszkodzenia
	
	Podłoże wrażliwe na uszkodzenia jak np. hydroizolacja w płynie powinna być dodatkowo zabezpieczona podkładką gumową SBR 200x200 pod wspornik.

	Możliwość kotwienia wsporników do podłoża
	TAK
	NIE
	Nie można kotwić wsporników na podłożu spełniającym funkcje hydroizolacyjne.

	Spadki na tarasie
	
	

	Minimalna wysokość 
	
	Najniższy regulowany wspornik DD PEDESTALS ma wysokość od 10 mm.

	Maksymalna wysokość
	
	Najwyższy regulowany wspornik DD PEDESTALS ma wysokość 950 mm.

	Ułożenie tarasu
	W poziomie
	W spadku
	Najładniej prezentują się tarasu z płyt ułożone w poziomie lub z minimalnym spadkiem 0,5-1,0%.

	Wykończenie tarasu od zewnątrz
	
	Jeśli taras posiada krawędzie odkryte należy przewidzieć sposób montażu maskownic.



	Informacje dla TARASU Z PŁYT

	Rozmiar płyty
	
	

	Grubość płyty
	
	

	Producent płyty
	
	

	Model / nazwa płyty
	
	

	Czy płyta trzyma jednakową grubość
	TAK
	NIE

	W przypadku zaznaczenia NI zalecane jest użycie podkładek gumowych SH aby wyrównać nierówności płyt

	Zalecenia producenta dotyczące podparcia płyty na wspornikach
	Tylko w narożnikach / W narożnikach i na środku / inne ……………………..
	Każdy producent płyty powinien przkazać informacje czy dopuszcza podparcie punktowe płyt i na jakich warunkach

	Szczelina między płytami
	3 mm / 5 mm
	3 mm zalecana do płyt które trzymają równą krawędź, 5 mm zalecana do płyt które posiadają niewielkie odchyłki linii krawędzi (wtedy jest to mniej widoczne). Woda spłynie swobodnie z tarasu juz przy szerokości 3 mm.



	Informacje dla TARASU Z DESEK

	Rodzaj deski
	Drewno, kompozyt WPC 
inna
	

	Profil deski
	
	

	Rodzaj płyty
	gresowa, betonowa, kamienna
inna 
	

	Zalecenia producenta deski dotyczące odległości pomiędzy legarami
	
	

	Rodzaj legara
	Drewno, kompozyt, aluminium
inny

	

	Profil legara
	
	

	Zalecenia producenta legarów dotyczące odległości pomiędzy pomiędzy podparciem na wspornikach
	
	



	Do listy należy załączyć rysunek tarasu

	Lista kontrolna co powinno być na rysunku:
☐ Zapisano wszystkie wymiary tarasu
☐ Narysowano ograniczenia brzegowe tarasu
☐ Zaznaczono najniższy i najwyższy punkt tarasu
☐ Narysowano spadki na tarasie
☐ Zaznaczono odpływy wody
☐ Zaznaczono schody luz zmiany wysokości powierzchni tarasu
☐ Zaznaczono potrzebne rewizje
☐ Zaznaczone potrzebne wzmocnienia punktowe
☐ Narysowano instalacje pod tarasem
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